**Załącznik nr 6 do SIWZ**

(pieczęć wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**06/PN/2019**

..................dnia............................

**Dysk typ 1 (3 sztuki)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA / RODZAJ URZĄDZENIA** | **Producent:**(wypełnia Wykonawca) |  |  |
| **Model:**(wypełnia Wykonawca) |  |  |
| **Rok produkcji:**(wypełnia Wykonawca) |  |  |
| **OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH** | Spełnia**TAK/NIE** | **Oferta Wykonawcy**(Podać parametry) |
| **Dysk twardy z kieszenią do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM DS3512**  | * Part number współpracujący z macierzą IBM DS3512 posiadającą półkę dyskową IBM EXP3512 part number 1746A2E wyposażoną w dyski part number 49Y1870. Dostarczone dyski nie mogą pogorszyć żadnego z parametrów pracy macierzy. Zamawiający wymaga zachowania pełnej kompatybilności z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego.
* Pojemność: 600 GB
* Interfejs: SAS (Serial Attached SCSI
* Szybkość obrotowa: 15000 RPM
* Format: 3.5"
* Typ napędu: HDD, wewnętrzny
* Szybkość transmisji interfejsu: 6 Gbit/s.
* Pamięć podręczna: 16MB
* Możliwość podłączania lub odłączania przy włączonym zasilaniu (opcja Hot Swap)
 |  |  |
| **Gwarancja** | * Minimum 2-letnia gwarancja od daty wystawienia faktury. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca może zaproponować wydłużony termin, za co uzyska odpowiednio wyższą liczbę punktów
 |  |  |

**Dysk typ 2 (2 sztuki)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZWA / RODZAJ URZĄDZENIA** | **Producent:**(wypełnia Wykonawca) |  |
| **Model:**(wypełnia Wykonawca) |  |
| **Rok produkcji:**(wypełnia Wykonawca) |  |
| **OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH** | Spełnia**TAK/NIE** | **Oferta Wykonawcy** (Podać parametry) |
| **Dysk twardy z kieszenią do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM Storwize V3700** | * Part number współpracujący z macierzą **IBM Storwize V3700** posiadającą półkę dyskową part number 2072 S2C wyposażoną w dyski part number 00Y2430. Dostarczone dyski nie mogą pogorszyć żadnego z parametrów pracy macierzy. Zamawiający wymaga zachowania pełnej kompatybilności z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego.
* Pojemność 600 GB
* Interfejs: SAS (Serial Attached SCSI)
* Szybkość obrotowa: 10000 RPM
* Format: 2.5"
* Typ napędu: HDD, wewnętrzny
* Szybkość transmisji interfejsu: 6 Gbit/s.
* Pamięć podręczna: 64MB
* Napięcie pracy: 5V
* Możliwość podłączania lub odłączania przy włączonym zasilaniu (opcja Hot Swap)
 |  |  |
| **Gwarancja** | * Minimum 2-letnia gwarancja od daty wystawienia faktury. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca może zaproponować wydłużony termin, za co uzyska odpowiednio wyższą liczbę punktów
 |  |  |

 ………………………………………………..

 podpis i pieczęć Wykonawcy