**Załącznik nr 6 do SIWZ**

(pieczęć wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**06/PN/2019**

..................dnia............................

**Dysk typ 1 (3 sztuki)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA / RODZAJ URZĄDZENIA** | **Producent:**  (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| **Model:**  (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| **Rok produkcji:**  (wypełnia Wykonawca) |  |  |
| **OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH** | Spełnia  **TAK/NIE** | **Oferta Wykonawcy**  (Podać parametry) |
| **Dysk twardy z kieszenią do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM DS3512** | * Part number współpracujący z macierzą IBM DS3512 posiadającą półkę dyskową IBM EXP3512 part number 1746A2E wyposażoną w dyski part number 49Y1870. Dostarczone dyski nie mogą pogorszyć żadnego z parametrów pracy macierzy. Zamawiający wymaga zachowania pełnej kompatybilności z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego. * Pojemność: 600 GB * Interfejs: SAS (Serial Attached SCSI * Szybkość obrotowa: 15000 RPM * Format: 3.5" * Typ napędu: HDD, wewnętrzny * Szybkość transmisji interfejsu: 6 Gbit/s. * Pamięć podręczna: 16MB * Możliwość podłączania lub odłączania przy włączonym zasilaniu (opcja Hot Swap) |  |  |
| **Gwarancja** | * Minimum 2-letnia gwarancja od daty wystawienia faktury. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca może zaproponować wydłużony termin, za co uzyska odpowiednio wyższą liczbę punktów |  |  |

**Dysk typ 2 (2 sztuki)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA / RODZAJ URZĄDZENIA** | **Producent:**  (wypełnia Wykonawca) |  | |
| **Model:**  (wypełnia Wykonawca) |  | |
| **Rok produkcji:**  (wypełnia Wykonawca) |  | |
| **OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH** | Spełnia  **TAK/NIE** | **Oferta Wykonawcy** (Podać parametry) |
| **Dysk twardy z kieszenią do posiadanej przez Zamawiającego macierzy IBM Storwize V3700** | * Part number współpracujący z macierzą **IBM Storwize V3700** posiadającą półkę dyskową part number 2072 S2C wyposażoną w dyski part number 00Y2430. Dostarczone dyski nie mogą pogorszyć żadnego z parametrów pracy macierzy. Zamawiający wymaga zachowania pełnej kompatybilności z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego. * Pojemność 600 GB * Interfejs: SAS (Serial Attached SCSI) * Szybkość obrotowa: 10000 RPM * Format: 2.5" * Typ napędu: HDD, wewnętrzny * Szybkość transmisji interfejsu: 6 Gbit/s. * Pamięć podręczna: 64MB * Napięcie pracy: 5V * Możliwość podłączania lub odłączania przy włączonym zasilaniu (opcja Hot Swap) |  |  |
| **Gwarancja** | * Minimum 2-letnia gwarancja od daty wystawienia faktury. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i Wykonawca może zaproponować wydłużony termin, za co uzyska odpowiednio wyższą liczbę punktów |  |  |

………………………………………………..

podpis i pieczęć Wykonawcy